Seite 1/4 Schwefelsäure 15 %ig 
 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  (REACH-Verordnung) 
Ausgabedatum 12.11.2008 
1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens 
Handelsname: Schwefelsäure 15 %ig Artikelbezeichnung: Nr. 0418 ff. Synonyme: Monothionsäure, Dihydrosulfat 
Verwendung: Reagenz für die chemische Getränkeanalytik Hersteller: C. Schliessmann Kellerei-Chemie GmbH & Co KG Auwiesenstr. 5, D-74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791 / 97191-0, Fax 0791 / 97191-25, Email: service@c-schliessmann.de 
Notruf: 	Giftnotruf Nürnberg: Tel. 0911 / 398-2451 oder 0911 / 398-2665 Giftnotruf Berlin: Tel. 030 / 19240, Email: Mail@giftnotruf.de Giftnotruf Erfurt: Tel. 0361 / 73 07 30 Giftnotruf Freiburg: Tel. 0761 / 19240 Österreich: Giftnotruf Wien Tel. 01 / 4 04 00 22 22 Schweiz: Giftnotruf Zürich Tel. 01 / 2 51 51 51 
2. Mögliche Gefahren der Zubereitung 

R-Sätze: 35 	Verursacht schwere Verätzungen. 
3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen 
Zusammensetzung: 	Wässrige Lösung von Schwefelsäure 
Gefährliche Inhaltsstoffe: Bezeichnung nach EG-Richtlinien: Schwefelsäure Gefahrensymbole: C Ätzend EG-Index-Nr.: 016-020-00-6 R-Sätze: 35 CAS-Nummer: 7664-93-9 Verursacht schwere Verätzungen. Gehalt: ca. 15 % 
Seite 2/4 Schwefelsäure 15 %ig 
4. Erste Hilfe Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidung entfernen. Nach Einatmen: Frischluft. Arzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen, Abtupfen mit Polyethylen-Glycol 
400. Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt spülen (mindestens 10 Minuten). Sofort Augenarzt hinzuziehen. 
Nach Verschlucken: 	Mund ausspülen, viel Wasser trinken lassen (ggf. mehrere Liter), Erbrechen vermeiden (Perforationsgefahr!) sofort Arzt hinzuziehen. Keine Neutralisationsversuche. 
Hinweise für den Arzt: 
Symptome: 	Hautverätzung; Konjunktivitis (Bindehautentzündung); Hornhauttrübung; Atemwegsreizung; Lungenödem; asthmatische Zustände, Brennen und Rötung in Mund, Rachen und Speiseröhre; Schorfbildung. Nach Verschlucken starke Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Nach einigen Wochen u.U. Pylorusstenose (Verengung des Magenausgangs). 
Wirkung: 	Wirkt ätzend auf die Haut und die Schleimhäute. 
Behandlung: 	Dekontamination, symptomatische Behandlung, kein spezifisches Antidot bekannt. Nach Inhalation Gabe von Dexamethason. Überwachung bei Gefahr eines Lungenödems. 
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
Brennbarkeit: 	Nicht brennbar. 
Geeignete Löschmittel: 	Auf Umgebungsbrand abstimmen. 
Besondere Gefahren: 	Durch Umgebungsbrand Entstehung gefährlicher Dämpfe oder Brandgase (Schwefeloxide) möglich. 
Besondere Schutzausrüstung: 	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Hautkontakt vermeiden. 
Sonstige Hinweise: 	Explosionsgefahr durch Wasserstoffgasbildung bei Kontakt mit Metallen. Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen. 
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: 	Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden. In geschlossenen Räumen für Frischluft sorgen. 
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: 	Mit flüssigkeitsbindendem und neutralisierendem Material aufnehmen und der Entsorgung zuführen. Mit Wasser nachreinigen. 
7. Handhabung und Lagerung 
Handhabung: Beim Verdünnen stets Säure in Wasser geben, nicht umgekehrt! Lagerung: Dicht verschlossen bei +15 bis +25°C, nicht in Metallbehältern. 
Seite 3/4 Schwefelsäure 15 %ig 
8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / persönliche Schutzausrüstung 
Grenzwerte für den Arbeitsschutz nach TRGS 900: Luftgrenzwert Schwefelsäure: 0,1 mg/m3 

Zum Vergleich Geruchsschwelle: 	0,11 bis 1 mg/m3 	
Spitzenbegrenzung: 	1 (Konzentration darf Grenzwertkonzentration nicht überschreiten). 	
Fruchtschädigend: 	Y, bei Einhaltung von MAK und BAT ist kein Risiko zu befürchten. 	
Persönliche Schutzausrüstung: 		
Atemschutz: 	Erforderlich beim Auftreten von Dämpfen/Aerosolen: Partikelfilter in 	
	Kombination mit Gasfilter Typ B. 	
Augenschutz: 	Erforderlich. 	
Handschutz: 	Erforderlich. 	
Angaben zur Arbeitshygiene: 	Kontaminierte Kleidung wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach 	
	Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. 	

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
Form: Flüssig Farbe: Farblos Geruch: Geruchlos pH-Wert: 1 (20°C) Schmelztemperatur: -8°C Siedetemperatur: Nicht verfügbar Zündtemperatur: Nicht verfügbar Flammpunkt: Nicht verfügbar Explosionsgrenze: Untere nicht verfügbar 
Obere nicht verfügbar Dampfdruck: Nicht verfügbar Dichte: 1,10 g/cm3 (20°C) Löslichkeit in Wasser: Löslich (20°C) 
10. Stabilität und Reaktivität 
Gefährliche Reaktionen: Heftige Reaktion mit Laugen, Bildung von Wasserstoffgas bei Metall
kontakt möglich, Erhitzung bei Kontakt mit Wasser. Gefährliche Zersetzungsprodukte: Schwefeloxide. Zu vermeidende Bedingungen: Starke Erhitzung (Entstehung von Schwefeloxiden). Zu vermeidende Stoffe: Metalle, Laugen, viele organische Verbindungen. 
11. Toxikologische Angaben 
Akute Toxizität(bezogen auf Reinsubstanz): 

LD50 Ratte, oral:  LC50 Ratte, inhalativ: 	2140 mg/kg 510 mg/m3 / 2h 	
Weitere toxikologische Hinweise: 	Siehe Abschnitt 4. 	
Subakute / Chronische Toxizität 	Ames-Test und Tierversuche ergaben keine Hinweise auf mutagene 	
	oder teratogene Wirkung. 	

12. Umweltbezogene Angaben 

Ökotoxische Wirkungen: 	
Biologische Effekte: 	Schädigende Wirkung für Wasserorganismen durch pH-Verschiebung. 	
	Giftwirkung auf Fische und Algen. Verursacht keine biologische Sau	
	erstoffzehrung. 	
Daphnientoxizität: Daphnia magna EC50: 	29 mg/l / 24h (bezogen auf Reinsubstanz) 	

Seite 4/4 Schwefelsäure 15 %ig 
13. Hinweise zur Entsorgung 
Kleine Mengen können nach Verdünnung und vorsichtiger Neutralisation mit Kalk oder Soda kanalisiert werden. 
14. Angaben zum Transport 

Landtransport ADR / RID: 	Klasse:  UN-Nummer:  SCHWEFELSAEURE  LQ 22 	8 2796 	Ziffer: C1 Verpackungsgruppe: II Beförderungskategorie: 2 	
Seeschifftransport IMDG: 	Klasse:  UN-Nummer:  EmS:  SULPHURIC ACID 	8 2796 F-A S-B 	Verpackungsgruppe: 	II 	
Lufttransport ICAO / IATA-Klasse: 	Klasse:  UN/ID-Nummer:  SULPHURIC ACID 	8 2796 	Verpackungsgruppe: 	II 	
15. Rechtsvorschriften 				

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: 	
Symbol:	 C 	
Bezeichnung: 	Ätzend 	
R-Sätze: 	35 	Verursacht schwere Verätzungen. 	
S-Sätze: 	1/2 	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbe	
	wahren. 	
	26 	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 	
	Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 	
	30 	Niemals Wasser hinzugießen. 	
	36/37/39 	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhand	
	schuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 	
	45 	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen 	
	(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). 	
Deutsche Vorschriften: 		
Wassergefährdungsklasse 	1 (schwach wassergefährdend) 	
Lagerklasse VCI: 	8 B 	
Merkblatt BG-Chemie: 	M004 Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe 	
	M051 Gefährliche chemische Stoffe 	
	M053 Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Ge	
	fahrstoffen 	
Andere nationale Vorschriften: 	Schweizer Giftklasse 2 	

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche nach §22 JArbSchG beachten. 
16. Sonstige Angaben 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.